**DAHUA VTNS 1060A TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Cihazın Voltajı 24V olmalıdır.
2. Cihazın Çalışma tüketimi , standby tüketimde 0.2 W , max. Tüketimde 45W olmalıdır.

Cihazın çalışma sıcaklığı -10 C ile + 55 C Derecede çalışabilmelidir.

1. Cihazın ebatları 178.8mm\*107.1mm \*30.3mm olmalıdır.
2. Cihazın ağırlığı 0.3kg olmalıdır.
3. Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
4. Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
5. Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
6. Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
7. İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
8. İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.