DAHUA NVR 2108-8P-4KS2 NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihaz üzerinde gömülü çift-çekirdekli işlemcisi olmalıdır
2) Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

3) Cihazda 8 kanal IP video girişi olmalıdır.

4) Cihaz, üzerindeki 1 Kanal giriş 1 Kanal RCA çıkış ile çift yönlü konuşma fonksiyonunu desteklemelidir.
5) Cihazın 1 adet HDMI, 1 adet VGA arayüz çıkışı olmalıdır.
6) Cihaz, HDMI’da 3840x2160,1920×1080, 1280×1024, 1280×720, VGA’da 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 çözünürlüklerini desteklemelidir.
7) Cihazın çözme kapasitesi 1 kanal 8 MP 30 fps, 4 kanal 1080p 30 fps olmalıdır.
8) Cihaz 4’lü, 8’li , 9’lu ekran bölme özelliği olmalı ve ayarlanabilir olmalıdır.
9) Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.
10) Cihaz H.265/H.264 formatında video sıkıştırması yapabilmelidir.

11) Cihazın kayıt çözünürlüğü 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080P/ 720P/D1 Olmalıdır.
12) Cihazın Kayıt oranı 80 Mbps ve kanal başına Bit oranı 16Kbps~20Mbps olmalıdır

13) Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.
14) Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn. Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.
15) Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, snapshot & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.
16) Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.
17) Cihaz, 1/4 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.
18) Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.
19) Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.
20) Cihaz, USB sürücü ve Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.
21) Cihaz üzerinde her biri 6 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde  1 adet SATA girişi olmalıdır.
22) Cihazda Tek HDD modu olmalıdır.
23) Cihaz üzerinde birisi ön panelde, diğeri arkada olmak üzere 2 adet USB2.0 girişi olmalıdır.
24) Cihazın üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100/1000Mbps) ethernet girişi olmalıdır.
25) Cihaz ağ üzerinde 8 ports PoE (IEEE802.3at/af) bulunmalıdır.
26) Cihaz, HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), Easy4ip Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.
27) Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.
28) Cihaz, iPhone, iPad, Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.
29) Cihaz ONVIF 2.4, SDK, CGI protokollerini desteklemelidir.
30) Cihaz, DC48V/2A Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.
31) Cihaz, maksimum 5.8W güç / PoE: Max. 25.5W her port için , total’de 80w tüketmelidir.
32) Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.
33) Cihaz , -20 °C ~ +70 °C, 0~  90% RH çevre şartlarında çalışabilmelidir.
34) Cihazın şasisi 270mm × 204.7mm x 45.7mm 1U boyutlarında olmalıdır.
35) Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 0.65 kg olmalıdır. 
36) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
37) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
38) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
39) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

40) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
41) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
